<https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/59b78451-d6ab-4af1-b779-d4a5ba48441f>

Ogłoszenie nr 510172905-N-2019 z dnia 19-08-2019 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy: Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki wraz z osprzętem  
  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak   
Numer ogłoszenia: 576883-N-2019

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy, Krajowy numer identyfikacyjny 69022711400000, ul. Świlcza  168, 36-072  Świlcza, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. (17)8560332, e-mail zwik.swilcza@intertele.pl, faks .   
Adres strony internetowej (url): Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki wraz z osprzętem

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki wraz z osprzętem

**Numer referencyjny***(jeżeli dotyczy):*

ZWiK 74/07/2019

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Dostawy

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki wraz z osprzętem. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki wraz z osprzętem – 1 kpl Charakterystyka techniczna: - koparko-ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, - rok produkcji 2019, - masa eksploatacyjna maszyny od 7600 kg do 8200 kg, - długość transportowa maszyny do 6,0 m, - silnik wysokoprężny turbodoładowany o mocy znamionowej brutto maksimum od 85 do 95 KM, bez filtra cząstek stałych DPF, spełniający normę emisji spalin minimum min. Stage 4, - napęd koparko-ładowarki na dwie osie, możliwość napędu na jedną oś, - blokada mechanizmu różnicowego na tylną oś, - koła jezdne z oponami: przednie 20” i tylne w rozmiarze 26”, - przednia oś wychylna, przednie koła skrętne, - wszystkie główne komponenty układu napędowego wyprodukowane przez jednego producenta (silnik, skrzynia biegów, mosty), - średnica zawracania koparko-ładowarki bez hamulca do 8,6 m, - skrzynia biegów maszyny typu PowerShift, przełączalna pod obciążeniem, minimum cztery biegi w przód, minimum cztery biegi w tył z blokadą zmiennika momentu obrotowego, - 2 niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry, samoregulujący się, - system hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania, - układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min 160 litrów/min. i ciśnieniu roboczym minimum 250 bar, - stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie, - błotniki kół przednich i tylnych, skrzynka narzędziowa, immobiliser, - kabina operatora z obrotowym fotelem, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS, poziom hałasu w kabinie do 75dB wyposażona w klimatyzację, ogrzewanie, wentylację, uchylne szyby boczne, lusterka zewnętrzne, wycieraczki na tylnej i przedniej szybie, - zbiornik paliwa o pojemności minimum 150 litrów, - osłony lamp tylnych, - podkładki gumowe pod stabilizatory, - koparko-ładowarka musi być wyposażona w fabryczny system nawigacji satelitarnej GPS z podglądem co najmniej: zużycia paliwa, trybów pracy, miejsca postoju maszyny w czasie rzeczywistym; Osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki: - sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą joysticków hydraulicznych, - musi posiadać system zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej, - musi posiadać układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania, - szybkozłącze ładowarkowe hydrauliczne, - łyżka ładowarkowa montowana na szybkozłączu ładowarkowym, dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: 6 w 1 - możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównywania, mocowana na sworznie do ramion koparko-ładowarki, - widły do palet zamontowane na szybkozłączu ładowarkowym, - pojemność łyżki ładowarki min. 1,2 m3, szerokość łyżki do 2,4 m z lemieszem wymiennym, - maksymalna wysokość załadunku min. 3 m, - udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej min. 3 000 kg; Osprzęt koparkowy koparko-ładowarki: - sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą joysticków hydraulicznych, - przełącznik trybu sterowania ramieniem koparkowym ISO/SAE, - musi posiadać możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego, - łyżka koparkowa o szerokości 400 mm ± 20 mm, 600 mm ± 20 mm, skarpowa 1500 mm ± 20 mm, - ramię koparkowe wyposażone w instalację hydrauliczną do młota oraz możliwość podłączenia wiertnicy, - ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe), - głębokość kopania min. 5,80 m, - wysokość załadunku przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) min. 3,5 m, - udźwig przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) min. 1400 kg, Osprzęt dodatkowy: - pług do śniegu typu „V” montowany na szybkozłącze ładowarkowe, - masa od 420 kg do 470 kg, - szerokość całkowita od 2700 mm do 2900 mm, - wysokość od 700 mm do 900 mm, - lemiesz gumowy amortyzowany, - kąt łamania „V” 30 stopni; Wymagania dodatkowe: - gwarancja na oferowaną koparko-ładowarkę i pług do śniegu wynosi minimum 12 miesięcy, - dostawa przedmiotu zamówienia w ciągu 21 dni od podpisania umowy, - zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko-ładowarki, - odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie więcej niż 25 km od siedziby Zamawiającego, - gwarancja winna być realizowana w miejscu użytkowania pojazdu, co oznacza, iż w przypadku niemożności naprawy u Zamawiającego, Dostawca zobowiązany będzie do bezpłatnego odebrania i transportu oraz zwrotnego dostarczenia po naprawie, - zapewniony czas reakcji w przypadku awarii koparko-ładowarki musi wynosić maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia liczone w dni robocze, a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni od daty jej rozpoczęcia, po tym terminie wymagane zapewnienie maszyny zastępczej, - oferowana maszyna musi być wyposażona w immobiliser oraz w pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego oraz instrukcję obsługi operatora w języku polskim i katalogu części zamiennych, - dostawca przeszkoli w cenie dostawy trzech operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi koparko- ładowarki. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

**II.4) Informacja o częściach zamówienia:**   
**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

**II.5) Główny Kod CPV:** 43261000-0

**Dodatkowe kody CPV:** 43313100-1

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

**III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

**III.3) Informacje dodatkowe:**

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

|  |
| --- |
|  |
|  |
| **IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 06/08/2019  **IV.2) Całkowita wartość zamówienia**  **Wartość bez VAT** 349500.00  **Waluta** PLN  **IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**  Liczba otrzymanych ofert:  1  w tym:  liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  **IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0  **IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**  Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  nie  Nazwa wykonawcy: INTERHANDLER Sp. z o.o.  Email wykonawcy: przetarg@interhandler.pl  Adres pocztowy: ul. Wapienna 6  Kod pocztowy: 87-100  Miejscowość: Toruń  Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie   Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  nie  Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  nie  Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  nie  **IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**  **Cena wybranej oferty/wartość umowy** 429885.00  Oferta z najniższą ceną/kosztem 429885.00  Oferta z najwyższą ceną/kosztem 429885.00  Waluta: PLN  **IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**  Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom  nie  Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:  **IV.8) Informacje dodatkowe:** | |

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.